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РАЗЯСНЕНИЯ

Относно: Публична покана  с предмет: „„Доставка на:

1. Хоризонтална многостъпална центробежна помпа за чисти води   с хидравлични  параметри   дебит Q=39l/s напор H =95 м -1бр.

2.Хоризонтална многостъпална  центробежна помпа  за чисти води хидравлични  параметри   дебит Q=45l/s напор H =155 м -1бр 

3.Потопяема центробежна  помпа  за отпадни и дренажни  води с хидравлични  параметри дебит Q=30l/s напор H =19,5 м -2бр”,

обявена от  „Водоснабдяване  и  канализация „ ЕООД Смолан публикувана  под ID9037969  на портала на  Агенцията  за обществени поръчки на 13.01.2015година

 Във връзка с  писмено искане  на основание чл.101а ал.6  от ЗОП, постъпило  на 15.01.2015година  с въпроси:

   1 .При избора на  модели  помпени агрегати   какви могат  са допустимите   отклонения  от посочените  хидравлични  параметри  за дебит и напор?
  2.При избора на    помпени агрегати  могат ли да се  предложат модели ,които покриват хидравличните параметри ,но  да са с  ел.двигател  с различна мощност  Р2  от посочената  за всяка позиция.  
3. При позиция 3  в описанието  на публичната покана  е посочено изход ON 150 ,докато в техническите   изисквания  и характеристики липсва. Моля за информация  кое от двете е вярно?
На основание чл. 101б, ал.6 от ЗОП  след получаване на запитването  даваме  следните разяснения на поставените въпроси: 
 На въпроса по  т. 1 –Не се допускат отклонения  от посочените  хидралични  параметри  за дебит и  напор.
На въпроса по  т.2 -.Не се допуска   различна  мощност Р2  на ел.  двигателя от посочената в обявата за всяка позиция. 
На въпроса по т.3 – Изхода на дренажните помпи е   c DN 150   посочен в заповедта за откриване на процедурата и в публична покана  публикувана   в  портала  АОП под ID9037969  и на профила на купувача.
